**Tehnične specifikacije**

**TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA TRAKTORSKO KOSO (MULČER IN ŠKARJE)**

Traktorska kosa mora imeti naslednje tehnične specifikacije:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Opis zahtevanih tehničnih specifikacij**  | **Obkrožite za vsako polje posebej[[1]](#footnote-1)**  |
| 1. | doseg roke od 5,8 do 6,2 metrov, | DA / NE |
| 2. | teža kose max 1800 kg, | DA / NE |
| 3. | višina v transportnem položaju največ 3.9 m | DA / NE |
| 4. | transportni položaj ne sme izstopati iz zunanjih gabaritov širine osnovnega stroja, | DA / NE |
| 5. | vpetje kose na zadnji tritočkovni priklop s stabilizatorji gibanja in dodatnim togim priklopom montiranim na zadnjo osovino in demontažnim elementom za stabilizacijo traktorja, | DA / NE |
| 6. | kosilna roka mora omogočati montažo raznih priključkov z enostavnim adapterjem (kosilna glava, škarje za rezanje vejevja) | DA / NE |
| 7. | hidravlično varovanje kosilne roke in glave mulčerja pri naletu na oviro minimalno 120 stopinj | DA / NE |
| 8. | zaščita spojk pred udarci spredaj, spodaj in bočno, | DA / NE |
| 9. | krmilna ročica vgrajena na konzolo voznikovega sedeža, | DA / NE |
| 10. | elektrohidravlično proporcionalno upravljanje nosilne roke z mulčersko glavo, | DA / NE |
| 11. | load sensing sistem za optimalno delovanje celotnega hidravličnega sistema, | DA / NE |
| 12. | sledenja mulčerske glave vzdolžni konturi terena z možnostjo nastavitve sile pridrževanja, | DA / NE |
| 13. | delovni položaj mulčerske glave bočno desno med osema traktorja, | DA / NE |
| 14. | zamik mulčarske glave min. 240 cm od vrtišča kosilne roke,  | DA / NE |
| 15. | mulčerska glava delovne širine minimalno 125 cm z univerzalnimi noži za travo, grmičevje in vejevje, primerni za kamniti teren, | DA / NE |
| 16. | vrtenje rotorja mulčarske glave naprej in nazaj – obojestransko vrtenje, | DA / NE |
| 17. | tokokrog rotorja zaprt sistem, | DA / NE |
| 18. | drsalke na kosilni glavi zamenljive iz obrabno odpornega materiala, | DA / NE |
| 19. | spiralna razporeditev nožev na rotorju kosilne glave, | DA / NE |
| 20. | mulčerska glava s senzorjem za nadzor vibracij, | DA / NE |
| 21. | teža mulčerske glave do 380 kg | DA / NE |
| 22. | pogon rotorja mulčerske glave s hidravličnim batnim motorjem moči min. 60 kW, | DA / NE |
| 23. | hidravlični agregat za pogon mulčerja gnan z zadnjo kardansko gredjo, | DA / NE |
| 24. | priložena kardanska gred, | DA / NE |
| 25. | brezžični prenos kontrole vibracij v kabino delovnega stroja, | DA / NE |
| 26. | rezervoar za hidravlično olje ustreznih dimenzij z hladilnikom olja, | DA / NE |
| 27. | svetlobna telesa na kosi skladno z zahtevami cestnega prometa | DA / NE |
| 28. | komunalna barva (oranžna), | DA / NE |
| 29. | garancija najmanj 12 mesecev, | DA / NE |
| 30. | montaža na traktor in zagon kose na sedežu dobavitelja | DA / NE |
| 31. | izobraževanje uporabnika – strojnika v slovenskem jeziku na sedežu naročnika, | DA / NE |
| 32. | navodila za uporabo v slovenskem jeziku, | DA / NE |
| 33. | katalog rezervnih delov v slovenskem jeziku, | DA / NE |
|  | **REZALNIK VEJEVJA – ŠKARJE:** |  |
| 1. | Rezalec vejevja širine max. 1500 mm | DA / NE |
| 2. | Debelina rezanja vej do max. 100 mm | DA / NE |
| 3. | Masa rezalnika do 220 kg | DA / NE |
| 4. | Hidravlični sistem – zaprti krog delovanja, z tremi hidravljičnimi priključki | DA / NE |
| 5. | Hitro menjalni sistem vpenjanja | DA / NE |

**DOBAVNI ROK**

Rok dobave ne sme biti več kot 60 koledarskih dni od dneva naročila.

 (Obrazec št. 3)

|  |
| --- |
| **IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH ZAHTEV** |

Ponudnik:

Pod materialno in kazensko odgovornostjo

**IZJAVLJAMO,**

da za predmet naročila »*nakup traktorske kose*«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dajemo ponudbo v skladu s tehničnimi specifikacijami in ostalimi zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ime in priimek: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | (žig in podpis) |

1. Obkrožite za vsako polje posebej ali kosa, ki jo ponujate, izpolnjuje navedene zahteve. S tem ponudnik potrdi, da je z zahtevo seznanjen in da jamči, da je kosa popolnoma v skladu s tehničnimi specifikacijami. [↑](#footnote-ref-1)